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АДМИНИСТРАЦИЯ
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.10.2026 г. № 690
Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения Котельниковского муниципального района Волгоградской области и правил расчета размера ассигнований бюджета Котельниковского муниципального района Волгоградской области на указанные цели
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Уставом Котельниковского муниципального района Волгоградской области администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения Котельниковского муниципального района Волгоградской области;

Правила расчета размера ассигнований бюджета Котельниковского муниципального района Волгоградской области на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения Котельниковского муниципального района Волгоградской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении бюджета Котельниковского муниципального района Волгоградской области, начиная с бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. 

Глава Котельниковского

муниципального района
Волгоградской области
                                                                   С.Ф. Тыщенко
	УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области

от 22.10.2026 г. № 690
	


НОРМАТИВЫ

финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения Котельниковского муниципального района Волгоградской области

Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения Котельниковского муниципального района Волгоградской области V категории:
526,23 тыс. руб./км – на содержание автомобильных дорог;
3 539,33 тыс. руб./км – на ремонт автомобильных дорог;
11 984,98 тыс. руб./км – на капитальный ремонт автомобильных дорог.

	УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области

от 22.10.2026 г. № 690


ПРАВИЛА

расчета размера ассигнований бюджета Котельниковского муниципального района Волгоградской области на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения Котельниковского муниципального района Волгоградской области

1. Настоящие Правила применяются для расчета размера ассигнований бюджета Котельниковского муниципального района Волгоградской области на соответствующий финансовый год и плановый период (далее соответственно - бюджетные ассигнования, районный бюджет) на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Котельниковского муниципального района Волгоградской области (далее - автомобильные дороги).
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог осуществляется за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Котельниковского муниципального района Волгоградской области.  

2. В зависимости от категории автомобильной дороги и индекса-дефлятора на соответствующий год применительно к каждой автомобильной дороге определяются приведенные нормативы денежных затрат (Н прив. кап. рем., Н прив. рем., Н прив. сод.), рассчитываемые по формуле:

Н прив. = Н * К деф. * К кат., где:

Н – установленный норматив денежных затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог V категории;

К деф. – индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог или индекс потребительских цен в части содержания автомобильных дорог на год планирования (при расчете на период более одного года – произведение индексов-дефляторов на соответствующие годы), разработанные Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации для прогноза социально-экономического развития и учитываемые при формировании федерального бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период;

К кат. – коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог по соответствующим категориям, согласно Таблице 1.

Таблица 1

Коэффициенты, учитывающие дифференциацию стоимости работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог по соответствующим категориям

	Вид работ
	Категории автомобильных дорог



	
	I
	II
	III
	IV
	V



	Содержание


	2,03
	1,28
	1,14
	1,05
	1

	Ремонт


	2,91
	1,52
	1,46
	1,37
	1

	Капитальный ремонт
	3,67
	1,82
	1,66
	1,46
	1


3. Определение размера бюджетных ассигнований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог осуществляется по формулам:
а) А кап. рем. = Н прив. кап. рем. * L кап. рем., где:

А кап. рем. – размер бюджетных ассигнований на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. руб.);
Н прив. кап. рем. – приведенный норматив денежных затрат на работы по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. руб./км);
L кап. рем. – расчетная протяженность автомобильных дорог каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год планирования;

б) А рем. = Н прив. рем. * L рем., где:

А рем. – размер бюджетных ассигнований на на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. руб.);
Н прив. рем. – приведенный норматив денежных затрат на работы по ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. руб./км);
L рем. – расчетная протяженность автомобильных дорог каждой категории, подлежащих ремонту на год планирования.
Общая потребность в бюджетных ассигнованиях на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог определяется как сумма бюджетных ассигнований на выполнение работ по всем категориям автомобильных дорог.
4. Расчет размера бюджетных ассигнований из на содержание автомобильных дорог осуществляется по формуле:

А сод. = Н прив. сод. * L, где:

А сод. – размер бюджетных ассигнований на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс. руб.);
Н прив. сод. – приведенный норматив денежных затрат на работы по содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс. руб./км);
L – протяженность автомобильных дорог каждой категории на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом ввода объектов строительства и реконструкции, предусмотренного в течение года, предшествующего планируемому (км).
Общая потребность в бюджетных ассигнованиях на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог определяется как сумма бюджетных ассигнований на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог по всем категориям.
5. Суммарная годовая потребность в бюджетных ассигнованиях для выполнения комплекса дорожных работ на автомобильных дорогах определяется как сумма годовой потребности в финансировании всех видов работ по всем категориям автомобильных дорог.

6. Протяженность автомобильных дорог каждой категории принимается по данным государственного статистического наблюдения по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом планируемого ввода в эксплуатацию автомобильных дорог по результатам их реконструкции и строительства в течение года, предшествующего планируемому периоду (расчетные протяженности округляются до километров).
7. Расчетная протяженность автомобильных дорог каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год планирования (L), определяется по формуле:

L кап. рем. = L/T кап. рем. - L рек., где:

T кап. рем. – нормативный межремонтный срок работ по капитальному ремонту для автомобильных дорог каждой категории согласно Таблице 2 (лет);
L рек. – протяженность автомобильных дорог соответствующей категории, намеченных к реконструкции на год планирования (км/год).
8. Расчетная протяженность автомобильных дорог соответствующей категории, подлежащих ремонту на год планирования (L), определяется по формуле:

L рем. = L / T рем. - (L рек. + L кап. рем.), где:

T рем. – нормативный межремонтный срок по ремонту для автомобильных дорог каждой категории согласно Таблице 2.

Таблица 2
Нормативные межремонтные сроки, применяемые для расчета бюджетных ассигнований по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог по соответствующим категориям

(лет)

	Вид работ
	Категории автомобильных дорог

	
	I
	II
	III
	IV
	V, внекатегорийные дороги



	Капитальный ремонт


	24
	24
	24
	24
	10

	Ремонт
	12
	12
	12
	12
	5


